E C 100K +5V

- + LM339 4 5 2 LANE 1 10K

1M

1M 2.2K +5V

1K +5V

E C 100K +5V

- + LM339 6 7 1 LANE 2 10K

1M

1M 2.2K +5V

1K +5V

E C 100K +5V

- + LM339 8 9 14 LANE 3 10K

1M

1M 2.2K +5V

1K +5V

E C 100K +5V

- + LM339 10 11 13 LANE 4 10K

1M

1M 2.2K +5V

1K +5V

E C - + 4 5 2

E C - + 6 7 1

E C - + 8 9

E C - +

E C - + 4 5 2

E C - + 6 7 1

E C - + 8 9

E C - +

E C - + 4 5 2

E C - + 6 7 1

E C - + 8 9

E C - +

1 2 3 - + LM324 10K +5V